Iepirkuma id.nr. LDM/2018/02/KF

Tehniskās specifikācijas 4.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Kondicioniera iegāde (4.stāvs)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iekšējais bloks | Ārējais bloks | mv |
| **Tips** | **Griestu** | **Sienas** |  |
| Strāva | 220-240/50 | 220-240/50 | V / hz |
| Freons | R410A | R410A |  |
| Dzesēšanas jauda | > 10 kw |  | kw |
| Sildīšanas jauda | < 10 kw |  | kw |
| Ventilatoru jauda | < 250 w |  | w |
| El enerģ.patēriņš |  | <2500 | w |
| Gaisa plūsma (max,norm,zem) | > 1100/900/700 |  | m3/st. |
| Trokšņu līmenis | < 60 | < 70 | db |
| Svars | < 50 | < 70 | kg |
| Platums | < 1300 | 1000 | mm |
| Dziļums | < 700 | 900 | mm |
| Augstums | < 250 | 400 | mm |